1. 辅机主机都是新机，先进行主机冲洗，然后进行辅机冲洗，再进行主机沸点学习。
2. 更换辅机，辅机是新机，主机不是，如果在主机正常工作的状态下，进行连接辅机，此时将不会进行辅机冲洗，辅机直接进入正常工作的状态，此时整机断电后，辅机将会冲洗，但无意义，因此，在连接辅机时应当断电，为最佳
3. 更换主机，辅机将不会冲洗，在主机冲洗结束后辅机进入正常工作状态