1. 交互需求：app端关闭气泡水，进行辅机冲洗；

屏幕端关闭制冷，不出冷水，可以出气泡水；

App端关闭制冷，屏幕端关闭制冷，辅机进行冲洗；

3天息屏，再次唤醒进行辅机冲洗

1. 结构：搅拌电机不能使用后取消制冷强档位（3-7度），用户可继续使用
2. 结构：增加压缩机故障，温度条件进行判断
3. 结构：气罐状态在放气泡水时不显示气罐足不足or气罐状态在放气泡水时不进行判断气罐足不足
4. 冷水箱补水和气泡水补水超时时间延长